**附件：**

项目名称：工程量清单（供参考、投标方自行踏勘现场）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目特征描述** | **计量单位** | **工程量** | **单价（元）** | **合计** |
| 1 | 水体观赏区打造 | 清除原“芳园”污水池底淤泥（含换填并夯实） | 立方米 | 1200 |  |  |
| 池壁整形 | 平方米 | 400 |  |  |
| 池底双层双向8#钢筋间距150mm，C25硬化20cm | 平方 | 1100 |  |  |
| 池壁和池底彩色混凝土施工 | 平方 | 1500 |  |  |
| 池底拼医院标识图案 |  | 业主确定 |  |  |
| 池沿安装1.2米高防腐木栏杆 | 米 | 145 |  |  |
| 水池循环过滤装置（含管道安装、电路）； | 套 | 1 |  |  |
| 水池四周铺设1.2米宽（板间距20 cm）青石板（4cm厚）环道 | 米 | 180 |  |  |
| 水池四周修复休闲亭（含櫈、桌、蓬） | 个 | 3 |  |  |
| 2 | 护坡整形及绿化 | 场内转运土方 | 立方米 | 800 |  |  |
| 铺设1.2米宽（板间距20 cm）青石板（4cm厚）路约（含路基处理） | 米 | 320 |  |  |
| 护坡整形（室外停车场侧75度护坡） | 平方 | 1680 |  |  |
| 护坡整形（水观赏水体及啤酒厂侧45度护坡） | 平方 | 950 |  |  |
|  C25（厚10 cm）混凝硬化供器材安装 | 平方 | 200 |  |  |
| 栽植麦冬（含种植土、供水、排水埋设） | 平方 | 2000 |  |  |
| 3 | 健康步道建设 | 1、路基整形压实；2、5cm粗砂垫层、10cm中砂垫层；3、200\*100\*55市政透水砖施工； | 平方 | 2400 |  |  |
| 步行道（场内所有步道区域）侧安装路灯(含管、线、基础预埋、现院区路灯样式)安装 | 盏 | 100 |  |  |
| 总 价 |  |